|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзоруот «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ |

**Изменения, вносимые
в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе объектов топливного цикла», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 23.12.2011 № 736**

1. Подпункт б) для категории происшествия П2 в таблице № 2 «Категорирование происшествий на ОЯТЦ, ПР» Приложения № 2, изложить
в следующей редакции:

«б) Непредусмотренное поступление ЯМ и (или) РВ в помещение постоянного пребывания персонала, в результате которого образовалось снимаемое радиоактивное загрязнение поверхности этого помещения, превысившее 100000 част./(мин.\*см2) по бета-активным радионуклидам и (или) 2000 част./(мин. \*см2) по альфа-активным радионуклидам;»